NASTAVENIE PRESETOV

Relé zapni:       {"MultiRelay":{"relay":0,"on":true}}
Relé vypni:       {"MultiRelay":{"relay":0,"on":false}}

LED zapni:       {"on":true}
LED vypni:       {"on":false}
LED prepni:    {"on":"t"}

PWM PRESSET
{"pwm":{"0":{"duty":1}}}       číslo od 0 po 1


Ak ste nastavili tlačidlá a/alebo PIR senzory a zaškrtli "Publikovať po stlačení tlačidla", vytvoria nové podtémy: - [mqttDeviceTopic]/button/[ButtonNumber] -> Obsahuje stav tlačidla na [ButtonNumber] ako zapnuté alebo vypnuté

[mqttDeviceTopic]/motion/[ButtonNumber] -> Obsahuje stav pohybového senzora priradeného k [ButtonNumber] ako zapnutý alebo vypnutý


https://kno.wled.ge/interfaces/mqtt/

https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/


http://192.168.0.61/json/ {"on":true,"bri":255}





Konfigurácia PCF8574
Usermod je možné nastaviť cez stránku nastavení Usermods.
· enabled - povoliť/vypnúť usermod
· use-PCF8574 - použiť PCF8574 port expander namiesto GPIO pinov
· first-PCF8574 - I2C adresa prvého expandera (UPOZORNENIE: zadajte desatinnú hodnotu)
· broadcast- čas v sekundách medzi vysielaniami v stave MQTT
· HA-discovery- povoliť automatické objavovanie Home Assistant
· pin - ESP GPIO pin, na ktorý je relé pripojené (môže byť konfigurované pri kompilácii -D MULTI_RELAY_PINS=xx,xx,...)
· delay-s - oneskorenie v sekundách po prijatí príkazu zapnutie/vypnutie
· active-high - priradiť vysokú/nízku aktiváciu relé (môže sa použiť na obrátenie stavov relé)
· external - ak je povolený, WLED neovláda relé, môže byť spustený iba externým príkazom (MQTT, HTTP, JSON alebo tlačidlom)
· button - tlačidlo (z nastavení LED), ktoré ovláda toto relé
Ak tam nie je sekcia MultiRelay, jednoducho uložte aktuálnu konfiguráciu a znovu otvorte stránku nastavení Usermods.

Viacnásobné relé
Táto úprava usermod-v2 umožňuje pripojenie viacerých relé, z ktorých každé má individuálne oneskorenie a režim zapnutia/vypnutia. Usermod podporuje PCF8574 I2C port expander na zníženie využitia GPIO. PCF8574 podporuje 8 výstupov a každý výstup zodpovedá relé vo WLED (relé 0 = port 0 atď.). Ak používate viac ako 8 relé s viacerými PCF8574 uistite sa, že ich adresy sú nastavené v poradí (napr. 0x20 a 0x21). Adresu prvého expandera môžete nastaviť v nastaveniach. (POZNÁMKA: Bude potrebné definovať knižnicu Wire a globálne I2C piny.)

HTTP API
Všetky odpovede sú vrátené vo formáte JSON.
· Žiadosť o stav: http://[device-ip]/relays
· Prepínací príkaz: http://[device-ip]/relays?switch=1,0,1,1
Počet hodnôt za parametrom prepínača musí zodpovedať počtu relé. Hodnota 1 zapne relé, 0 ho vypne.
· Prepínací príkaz: http://[device-ip]/relays?toggle=1,0,1,1
Počet hodnôt za prepínačom parametrov musí zodpovedať počtu relé. Hodnota 1 spôsobí prepínanie relé, 0 necháva svoj stav nezmenený.
Príklady:
1. Celkovo 4 štafety, relé 2 budú zapnuté: http://[deviceip]/relays?toggle=0,1,0,0
2. Celkovo 3 relé, relé 1 a 3 budú zapnuté: http://[deviceip]/relays?switch=1,0,1


JSON API
Relé stav môžete prepnúť tak, že pošlete nasledujúci objekt JSON: http://[device-ip]/json
Prepínač relé 0 zapnutý: {"MultiRelay":{"relay":0,"on":true}}
Vypínač relé 3 a 4: {"MultiRelay":[{"relay":2,"on":false},{"relay":3,"on":false}]}


MQTT API
· wled/deviceMAC ||relay0command      on off toggle
· wled/deviceMAC ||relay1command      on off toggle
· 
Keď sa relé prepne, správa sa zverejní:
· wled/deviceMAC |relay0 on off



WLED bude odoberať až šesť tém, aby zmenil stav svetiel.
· [mqttDeviceTopic]
-> Pošlite jas ako ASCII číslo 0-255 alebo reťazce "ON", "OFF" a "T" (pre prepínač)
· [mqttDeviceTopic]/col
-> Posielať farbu ako HEX (#WWRRGGBB alebo #RRGGBB) alebo 32bit DEC. Hex má predponu '#', 'h' alebo 'H'.
· [mqttDeviceTopic]/api
-> Odoslať volanie API (pomocou HTTP API alebo, od 0.11, syntaxe JSON API). Môžete vynechať "výhra" a poslať napríklad "FX=73"
· [mqttGroupTopic]
· [mqttGroupTopic]/col
· [mqttGroupTopic]/api

Cesty k témam [mqttDeviceTopic] a [mqttGroupTopic] sú prispôsobiteľné v nastaveniach synchronizácie. Ak je [mqttGroupTopic] ponechaný prázdny, nebude sa na nič prihlásiť. Prázdny [mqttDeviceTopic] bude namiesto toho nahradený predvoleným "wled/macaddr". [mqttDeviceTopic] je určený tak, aby bol jedinečný pre jedno WLED zariadenie a jednoducho ho ovládal. [mqttGroupTopic] je určený na ovládanie skupiny alebo všetkých WLED zariadení.
UDP notifikácie budú odoslané rovnako, ako keby zmena bola vykonaná cez UI alebo HTTP API.
Okrem toho, pri zmene svetla WLED zverejní 3 témy, aby MQTT klienti mohli dotazovať na stav svetla.
· [mqttDeviceTopic]/g
-> Obsahuje aktuálnu jasnosť ako ASCII číslo 0-255
· [mqttDeviceTopic]/c
-> Obsahuje aktuálnu farbu ako HEX (#RRGGBB ak je biela 0, inak #WWRRGGBB)
· [mqttDeviceTopic]/v
-> Obsahuje odpoveď XML API (rovnakú ako HTTP API)
Existuje podpora pre identifikáciu klienta a autentifikáciu, ale momentálne sa prenáša cez nešifrované pripojenie, preto prosím nepoužívajte rovnaké heslo pre iné služby.
Ak ste nastavili tlačidlá a/alebo PIR senzory a zaškrtli "Publikovať po stlačení tlačidla", vytvoria nové podtémy: - [mqttDeviceTopic]/button/[ButtonNumber] -> Obsahuje stav tlačidla na [ButtonNumber] ako zapnuté alebo vypnuté
· [mqttDeviceTopic]/motion/[ButtonNumber] -> Obsahuje stav pohybového senzora priradeného k [ButtonNumber] ako zapnutý alebo vypnutý
